Normy STN

STN EN 1991-1-1 (73 0035)
Eurokód 1. Zaťaženia konštrukcií. Časť 1-1: Objemová tiaž materiálov, vlastná tiaž konštrukčných prvkov a úžitkové zaťaženia budov
Dátum vydania: 01.10.2026		Dátum zrušenia: 
Dátum schválenia: 06.07.2026	Dátum účinnosti: 
Úroveň zapracovania: idt. EN 1991-1-1: 2025
Spôsob prevzatia: Prekladom	Jazyk: sk
Nahradené normy: STN EN 1991-1-1/NA: 2004, STN EN 1991-1-1: 2007
Čiastočne nahradené normy: 
Právne predpisy: 
Predmet normy: 1.1 Predmet: (1) EN 1991-1-1 uvádza návrhový postup a zaťaženia pre navrhovanie konštrukcií budov a inžinierskych stavieb vrátane niektorých geotechnických hľadísk pre: objemovú tiaž stavebných a skladovaných materiálov; vlastnú tiaž stavebných prvkov; úžitkové zaťaženia budov. (2) Uvádza stredné hodnoty objemovej tiaže konkrétnych stavebných materiálov, doplnkových materiálov pre mosty, skladovaných materiálov a výrobkov. Okrem toho je pre špecifické materiály a výrobky uvedený uhol uloženia. (3) Poskytuje postupy na odhad charakteristických hodnôt vlastnej tiaže stavebných objektov. (4) Uvádza charakteristické hodnoty úžitkových zaťažení pre nižšie uvedené plochy v budovách vzhľadom na ich kategóriu využitia: obytné, zhromažďovacie, obchodné a administratívne plochy; plochy pre archív, skladovanie a na priemyselné činnosti; garáže a plochy s premávkou vozidiel (s výnimkou mostov); strechy; schody a podesty; terasy a balkóny. (5) Uvádza charakteristické hodnoty vodorovného úžitkového zaťaženia pre...
Cenová skupina: 6	Počet strán: 44

STN EN 1991-1-3 (73 0035)
Eurokód 1. Zaťaženia konštrukcií. Časť 1-3: Zaťaženia snehom
Dátum vydania: 01.10.2026		Dátum zrušenia: 
Dátum schválenia: 06.07.2026	Dátum účinnosti: 
Úroveň zapracovania: idt. EN 1991-1-3: 2025
Spôsob prevzatia: Prekladom	Jazyk: sk
Nahradené normy: STN EN 1991-1-3: 2007
Čiastočne nahradené normy: 
Právne predpisy: 
Predmet normy: 1.1 Predmet: (1) EN 1991-1-3 poskytuje princípy a pravidlá pre stanovenie hodnoty zaťažení spôsobených snehom, aby boli použité pri konštrukčnom návrhu budov a inžinierskych stavieb.  (2) Tento dokument nemôže byť použitý ako návod v oblastiach s nadmorskou výškou nad 1 500 m, pokiaľ nie je stanovené iným spôsobom. (3) Tento dokument neposkytuje návod pre špeciálne stavy zaťaženia snehom pre prípady: rázového zaťaženia snehom spôsobeného zošmyknutím alebo pádom snehu z vyššej strechy; zmien tvaru alebo veľkosti stavby spôsobených výskytom snehu alebo zväčšovaním námrazy, ktoré môžu vyvolať účinky pôsobenia vetra; zaťaženia snehom v oblastiach, v ktorých je výskyt snehu počas celého roku; bočného zaťaženia spôsobené zosuvom snehu (napr. bočné zaťaženia spôsobené závejmi); zaťaženia spôsobeného umelým snehom. 1.2 Predpoklady Uplatňujú sa predpoklady uvedené v EN 1990: 2023, 1.2.
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